<ep> f25 <bgc 254254254> <id keyboard> <nfb>
<VideoMode desktop freesync> <eop>
0 <set c1=16> <ln -1> "This is the freesync tachistoscopic acid test for DMDX.",
  "Ninteen frames displayed for a tick across the screen.";
+5 <delay 0> * "Currect frame duration is %d." <sprintf 1>,
  <ln 1> "Respond positively to increment it, negatively to decrement",
  <ln 2> "Timeout (4 seconds) to run the test" <mwb bic 6, binr 8, biw 7> c;
~6 <inc 1> <bu -5> c;
~7 <dec 1> <bu -5> c;
8 "%d ms frames, Ready..." <sprintf 1>;
1 p100"1" <msctrfd 1> / "2" <msctrfd 1> / "3" <msctrfd 1> / 
	"4" <msctrfd 1> / "5" <msctrfd 1> / "6" <msctrfd 1> / 
	"7" <msctrfd 1> / "8" <msctrfd 1> / "9" <msctrfd 1> /
   	"10" <msctrfd 1> / "11" <msctrfd 1> / "12" <msctrfd 1> / 
	"13" <msctrfd 1> / "14" <msctrfd 1> / "15" <msctrfd 1> / 
	"16" <msctrfd 1> / "17" <msctrfd 1> / "18" <msctrfd 1> / 
	"19" <msctrfd 1> / "20" <msctrfd 1> / 
	"21" <msctrfd 1> / "22" <msctrfd 1> / "23" <msctrfd 1> / 
	"24" <msctrfd 1> / "25" <msctrfd 1> / "26" <msctrfd 1> / 
	"27" <msctrfd 1> / "28" <msctrfd 1> / "29" <msctrfd 1> /
"1done";

2 p100"1" <msctrfd 1> / "2" <msctrfd 1> / "3" <msctrfd 1> / 
	"4" <msctrfd 1> / "5" <msctrfd 1> / "6" <msctrfd 1> / 
	"7" <msctrfd 1> / "8" <msctrfd 1> / "9" <msctrfd 1> /
   	"10" <msctrfd 1> / "11" <msctrfd 1> / "12" <msctrfd 1> / 
	"13" <msctrfd 1> / "14" <msctrfd 1> / "15" <msctrfd 1> / 
	"16" <msctrfd 1> / "17" <msctrfd 1> / "18" <msctrfd 1> / 
	"19" <msctrfd 1> / "20" <msctrfd 1> / 
	"21" <msctrfd 1> / "22" <msctrfd 1> / "23" <msctrfd 1> / 
	"24" <msctrfd 1> / "25" <msctrfd 1> / "26" <msctrfd 1> / 
	"27" <msctrfd 1> / "28" <msctrfd 1> / "29" <msctrfd 1> /
"2done";

3 p100"1" <msctrfd 1> / "2" <msctrfd 1> / "3" <msctrfd 1> / 
	"4" <msctrfd 1> / "5" <msctrfd 1> / "6" <msctrfd 1> / 
	"7" <msctrfd 1> / "8" <msctrfd 1> / "9" <msctrfd 1> /
   	"10" <msctrfd 1> / "11" <msctrfd 1> / "12" <msctrfd 1> / 
	"13" <msctrfd 1> / "14" <msctrfd 1> / "15" <msctrfd 1> / 
	"16" <msctrfd 1> / "17" <msctrfd 1> / "18" <msctrfd 1> / 
	"19" <msctrfd 1> / "20" <msctrfd 1> / 
	"21" <msctrfd 1> / "22" <msctrfd 1> / "23" <msctrfd 1> / 
	"24" <msctrfd 1> / "25" <msctrfd 1> / "26" <msctrfd 1> / 
	"27" <msctrfd 1> / "28" <msctrfd 1> / "29" <msctrfd 1> /
"3done"  <bu -5> ;
0 "end";