<vm desktop> <id keyboard> <msfd 1000>  <ro 100,255> <id pio12> <invertoutput>
0 "using inpout32.dll 378 378 this test should see", @1 "1000 ms RTs" <op 255>;
+1 "clock on" * / <op 4>;
+1 "clock on" * / <op 4>;
0  “And now a little Test Mode 9 action” , @1 "this should gather 100 250 ms RTs"
	<testmode 9> <cr> <set c1=100>;
+3   "clock on" * <msfd 250> / <op 4> <dec 1> <bicgt 1,0,-3>;
0 "done";
0 "end" L;